嘉兴市上村电子有限公司迁扩建年产传感器模组30万套、高分子低阻SMD型PPTC元件2亿颗、PCB板8万平方米项目

首次环境影响评价信息公开
一、建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况

项目名称：迁扩建年产传感器模组30万套、高分子低阻SMD型PPTC元件2亿颗、PCB板8万平方米项目

建设地点：嘉善县大云镇江家村（2022G-28）
建设内容：拟投资10000万元，购置嘉善县大云镇江家村土地面积约12.28亩，新增建筑面积约28600.06m2，购置DIP封装机、Xray检测机、回流焊机等设备。项目建成后形成年产传感器模组30万套、高分子低阻SMD型PPTC元件2亿颗、PCB板8万平方米的生产能力。

现有工程及其环境保护情况：现有企业于2001年委托编制了《嘉兴市上村电子有限公司项目(即嘉善嘉美电路板有限公司、天凝文教线路板厂迁建、重组项目)环境影响报告表》，并取得了相应环保审批意见；于2012年委托编制了《嘉兴市上村电子有限公司项目(即嘉善嘉美电路板有限公司、天凝文教线路板厂迁建、重组项目)环境影响后评价》，并取得了环保备案意见。目前批复产能为年产电路板8万m2，其中双面电路板5万m2，单面电路板3万m2。

现有企业于2021年9月通过阶段性验收，验收时电镀镍锡生产线未投入使用，其他生产内容已达产。现有企业最新于2024年8月进行了排污许可登记，登记有效期为2024年8月29日至2029年08月28日。

现有工程粉尘经密闭设备内加工点位处配套的抽风管收集并经2套布袋除尘器除尘后车间内排放；抛光工序产生的硫酸雾、酸性蚀刻产生的氯化氢经设备密闭收集，化学沉铜、电镀工序产生的氯化氢经槽体两侧吸风口收集，收集的酸雾一起通过碱喷淋塔处理后通过15m高排气筒排放；化学沉铜、电镀工序产生的硫酸雾经槽体两侧吸风口收集，退锡产生的氮氧化物经设备密闭收集，收集的酸雾一起通过水喷淋塔处理后通过15m高排气筒排放；甲醛废气经槽体两侧吸风口收集后通过水喷淋塔处理后通过15m高排气筒排放；氨气经设备密闭收集后通过水喷淋塔处理后通过15m高排气筒排放；油墨废气经集气罩收集后通过“活性炭吸咐塔+水喷淋塔”处理后通过15m高排气筒排放。电镀废水和其他综合废水经厂内污水处理站预处理达标后纳管排放；生活污水经化粪池预处理后纳管排放。废油墨、含铜废液、含锡废液、废线路板等危险废物有资质单位处置；废干膜和干膜保护膜、一般废包装材料等一般工业固废外售相关单位综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运。厂内已按规范设置的危废暂存间和一般工业固废暂存场所。通过选用低噪声设备，高噪声设备合理布局，采取必要的隔音、消音、降噪措施，加强设备的日常维护和保养等措施来降低噪声污染。
根据企业自行监测数据等台账资料，废气、废水、噪声均能达标排放，固体废物均能落实处置去向。

二、建设单位的名称和联系方式
建设单位：嘉兴市上村电子有限公司

单位地址：嘉善县嘉善大道1777号

联系人：付平霞             联系方式：13586308866

三、环境影响报告书编制单位的名称和联系方式
环评单位：嘉兴市环境科学研究所有限公司
单位地址：嘉兴市总部商务花园56幢8楼
联系人：姚熠               联系电话：0573-82582058

电子邮箱：yyi6340@163.com

四、公众意见表的网络链接
在环境影响评价报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。公众意见表及相关注意事项下载地址为：关于发布《环境影响评价公众参与办法》配套文件的公告https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html。

五、提交公众意见表的方式和途径
公众可通过电话、电子邮件、信函等方式向建设单位或环评单位联系人提交公众意见表。

    嘉兴市上村电子有限公司

                                           2026年9月1日


